MANYETİK KARIŞTIRICI 
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.


2. Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü tip olacaktır.


3. Cihazın maksimum karıştırma kapasitesi 1 litre (H20) olmalıdır. 


4. Cihazın karıştırma hızı aralığı 0-2000 rpm arasında kademesiz olarak ayarlanabilmelidir.


5. Cihaz ABS plastik malzemesinden yapılmış olmalı, hafif ve dayanıklı olmalıdır.


6. Cihaz 10 W'lık güç ile çalışmalıdır.


7. Cihazın ağırlığı 0,7 kg olmalıdır.


8. Cihazın ölçüleri 138 x 138 x 60 mm olmalıdır.


9. Cihaz en az 120 mm çapında bir tablaya sahip olmalıdır. 


10. Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.


11. Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.


12. Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

13. Cihazın CE belgesine sahip olmalıdır. 

14. İthalatçı firmanın TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

